### Datenbeschreibung

Produkt | DTK100-V - Digitale Topographische Karte 1:100.000, Vorläufige Ausgabe
Inhalt | Summenlayer Siedlung ( Layer 1 + 2 ) Verkehr ( Layer 1 + 7 ) Vegetation ( Layer 1 + 5 ) Gewässer ( Layer 3 ) Gebiete ( Layer 1 + 6 ) Höhenlinien ( Layer 4 )
Georeferenzierung | Gauß-Krüger-Abbildung im 3. Meridianstreifen (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam
Räumliche Gliederung | Rechteck-Flächen (Die 4 aneinandergrenzenden Rechtecke simulieren ein BKG-Kachelsystem.)
Rechteck-Flächen | Teil 1: (3630000,5800000) : (3640000,5810000) Teil 2: (3640000,5800000) : (3650000,5810000) Teil 3: (3630000,5790000) : (3640000,5800000) Teil 4: (3640000,5790000) : (3650000,5800000)
Anzahl Gebietselemente | 4
Datenformat | TIFF-LZW, Farbtiefe 8 Bit, RGB-Palette
Auflösung | 200 Pixel/cm (508 dpi)
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zur DTK100-V
Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen.