### Datenbeschreibung

Produkt | DTK100-V - Digitale Topographische Karte 1:100.000, Vorläufige Ausgabe
Inhalt | Summenlayer Siedlung ( Layer 1 + 2 ) Verkehr ( Layer 1 + 7 ) Vegetation ( Layer 1 + 5 ) Gewässer ( Layer 3 ) Gebiete ( Layer 1 + 6 ) Höhenlinien ( Layer 4 )
Georeferenzierung | UTM-Abbildung in Zone 32 (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid WGS84, Datum WGS84
Räumliche Gliederung | Rechteck-Flächen (Die 4 aneinandergrenzenden Rechtecke simulieren ein BKG-Kachelsystem.)
Rechteck-Flächen | Teil 1: (32625000,5790000) : (32635000,5800000) Teil 2: (32635000,5790000) : (32645000,5800000) Teil 3: (32625000,5780000) : (32635000,5790000) Teil 4: (32635000,5780000) : (32645000,5790000)
Anzahl Gebietselemente | 4
Fläche | 400 km²
Datenformat | TIFF-LZW, Farbtiefe 8 Bit, RGB-Palette
Auflösung | 200 Pixel/cm (508 dpi)
Datenmenge | 3,97 MB
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zur DTK100-V
Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen.